+-------------+
! GeoVoxler   !
! geo-ds.com  !
+-------------+

Вы можете открыть файл geovoxler_ert_example_500x500.txt
В параметрах «Voxler» настройте сетку XYZ – установите 25 25 25
Радиус установите XYZ – 35 35 5
Порог 700 [зона выше порога] и нажмите кнопку [построить].
Сформируется Voxler поверхность и куб. 
Вы можете отключить в разделе «вид» – точки, изоповерхность, вид чтобы увидеть по отдельности.
Настройте параметры куба. Установите диапазон значений – от 0 до 30.
Используя «срез Z» Вы можете срезать от поверхности и снизу значения. Чтобы обрезать только значения куба, нажмите кнопку – [обрезка все].
Далее удерживая левую кнопку мыши, Вы можете вращать поверхность, удерживая правой перемещать ее, а колесиком работать с масштабом.
В режиме «вид» задайте вертикальный масштаб, например 3. 
В разделе «точки» вы можете увеличить размер точек.

Можете использовать готовый набор - geovoxler_Example.json
